**300万智能高清云台摄像机**

**型号：JVS-V3C**

****

**产品特点**

1. 300W高像素清晰画质，捕捉每个细节

2. 内置喇叭+MIC，双向语音实时对讲，如面对面真实；无论何时何地都能与家人畅聊无碍

3. 一键物理遮蔽，保障用户个人隐私

4. 一键呼叫家人，开启双向实时语音对讲或视频通话

5. 支持AP热点、二维码+声波辅助配网

6. 支持区域入侵、绊线检测、人形跟踪

7. 支持Micro SD卡存储，最大支持256G

8.支持Onvif协议、公有云协议、融视云协议

9. 支持融视云平台集中管理以及实时远程控制

10.支持断网场景，TF卡连续自动录像存储功能



**产品规格**

图像传感器： 1/2.8' 高性能CMOS传感器

视频分辨率： 主码流：2304\*1296

 副码流：704\*576

有效像素： 300万

视频压缩标准： H.264/H.265（默认）

视频帧率： 默认25帧

视频码率： 主码流：256Kbps-4096Kbps可调节

次码流：68Kbps-1024Kbps可调节

同步方式： 内同步

信噪比： 52dB

最低照度： 0Lux（补光灯开）

接口类型： M12

镜头搭配： 4mm、6mm可选

镜头可视角度： 4mm：水平：83.8°、垂直：42.7°、对角线：100.1°

音频编码：G711A（默认）/G711U

一键呼叫：支持

云台校准：支持

隐私遮蔽：支持

整点报时：支持

曝光控制：自动

增益控制：自动

白平衡： 自动

数字3D降噪：支持

OSD信息设置：支持OSD大字体、OSD报警时闪烁、OSD与时间分开设置位置的功能

网络对时：支持

定时重启：支持

智能去雾：支持

隐私遮挡：最多支持8个遮挡区域

视频调节：支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节

图像风格：支持标准、柔和、通透

日夜功能：自动、一直黑白、一直彩色、定时彩色

软件宽动态：支持

画面设置：画面镜像、画面翻转

IP自适应：支持自动适应IP地址可选功能

智能分析：支持区域入侵、绊线检测、人形跟踪

检测报警：支持邮件报警、客户端报警、手机APP推送

外围扩展接口：SD卡、电源接口

远程操作：系统管理、音视频管理、图像管理、报警管理、网络管理、存储管理、智能分析

无线协议：IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

码流：双码流

网络协议：标准HTTP，TCP/IP，ICMP，RTSP，RTP，UDP，RTCP，SMTP，DHCP，DNS

接入协议：标配ONVIF

网络传输：内置中维云视通2.0传输协议

浏览器：支持IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持中文

同时预览视频数：云视通2.0连接10个客户端16个流（UDP最多支持两个客户端）

用户权限：最多13个用户，分3级权限：管理员、普通用户和访客

红外灯：1颗

红外夜视距离（m）：≤10m（实验室环境测试数据，具体以产品使用场景测试为准）

状态指示灯：支持，红蓝双色灯

防水级别：不支持

电源： 5V⎓1.5A
工作温度：-10℃-55℃

工作湿度：10%~95%RH,无冷凝

功率：≤5.42W

颜色/材质：哑光磨砂白色，PC+ABS

尺寸((W×H×D)（mm）：75.5×75.5×115.5

毛重（g）：约175g

安装方式：桌面，吸顶安装

装箱数量：40台/箱