**300万全彩对讲筒型网络摄像机**

**型号：JVS-C-BV18H3W-VL**



**产品特点**

1.最大分辨率可达 2304\*1296@25fps
2.采用F1.0大光圈 ，相比普通F2.0镜头，通光量提升4倍以上
3.搭载全彩级高灵敏度sensor，最低支持彩色照度可达0.001lux
4.1 个内置麦克风，1 个内置扬声器，支持双向语音对讲
5.2W+直径40mm的大喇叭，可播报可对讲，声音洪亮
6.内置18颗大功率LED暖光灯，照射距离最远可达60m
7.支持人形检测，内置红蓝报警灯，可声光报警联动
8.IP67 防水防尘设计，抗干扰能力强



**产品规格**

型号： JVS-C-BV18H3W-VL

图像传感器：1/2.9'CMOS

视频分辨率：最大2304×1296

有效像素：300万

最低照度：0LX（补光灯开）

自动白平衡：支持

增益控制：支持

3D降噪：支持

视频压缩标准：H.265/H.264

视频帧率：最大25fps

视频码率：主码流 256Kbps～4096Kbps

 次码流 68Kbps~1024Kbps

聚焦模式：不支持

焦距：4mm 6mm可选

网络对时：支持

日志管理：支持查看日志信息

升级方式：支持文件升级、网站升级

定时重启：支持

隐私遮挡：支持最多支持 8个遮挡区域

人形检测：不支持

人形跟踪：不支持

视频调节：支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节

图像风格：支持标准、柔和、通透三种模式

人脸模式：支持

日夜功能：全彩

音频功能：支持音频监听、对讲

智能去雾：支持

软件宽动态：支持数字宽动态

画面设置：画面镜像、画面翻转

IP自适应：支持自动适应IP地址可选功能

检测报警：邮件报警、客户端报警、自定义语音报警、手机APP推送

远程操作：系统管理、音视频管理、图像管理、报警管理、网络管理、智能分析

适应平台：支持融视云，支持GB28181、公有云、ONVIF

智能分析功能：区域入侵、拌线检测、视频遮挡、客流量统计

内置接口：内置MIC、内置喇叭

SD卡录像：不支持

补光灯颗数：18颗暖光灯

照射距离：最远可达50米

以太网：10/100M以太网，RJ45接口

码流：二码流

网络协议：标准HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DDNS

接入协议：标配ONVIF

网络传输：内置中维云视通2.0传输协议

浏览器：支持IE8+,Chrome42-，Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持中英文语言

同时预览视频数：云视通2.0连接10个客户端16个流（UDP最多支持两个客户端）

用户权限：最多20个用户，分3级权限：管理员（只支持一个）、普通用户和访客

电源：DC12V/2A

工作温度： -20℃～+60℃

工作湿度： 10%～90%

功率：白天：＜3W     夜间：＜12W

防水级别：IP67

颜色/材质：前壳:黑色ADC12;后壳:白色PC

尺寸(W×D×H)(mm)：152\*238\*103

重量(g)：610

安装方式： 吸顶安装，壁装